**CODE FILE:**

void setup()

{

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(13,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13,LOW);

delay(1000);

}