|  |
| --- |
| void setup() { |
|  | pinMode(13,OUTPUT); |
|  |  |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() { |
|  | digitalWrite(13,HIGH); |
|  | delay(1000); |
|  | digitalWrite(13,LOW); |
|  | delay(1000); |
|  |  |
|  |  |
|  | } |