|  |
| --- |
| void setup() { |
|  | for(int i=2;i<=9;i++) |
|  | { |
|  | pinMode(i,OUTPUT); |
|  | } |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() { |
|  | for(int i=2;i<10;i++) |
|  | { |
|  | digitalWrite(i,HIGH); |
|  | int j=j+1; |
|  | if(j>9) |
|  | { |
|  | j=2; |
|  | } |
|  | digitalWrite(j,HIGH); |
|  | delay(200); |
|  | digitalWrite(i,LOW); |
|  | digitalWrite(j,LOW); |
|  | } |
|  | } |